**附件1-报价表：**

**“宿舍零星维修项目”询价表**

（有效报价时间：自发出之日起至2023年9月14日16时止）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **单位** | **数量** | **主要技术参数及要求** | **单价** | **总价** | **备注** |
|  | 宿舍楼零星维修 | 批 | 1 | 见附件 |  |  |  |
| 合 计（元） | | 小写： 大写： | | | | | |
| 附加条件 | | （如有请明确表述） | | | | | |
| 交货日期 | | 自签订合同且询价人下达维修通知之日起15天内完成维修并验收合格投入使用。 | | | | | |
| 报价商家名称  （盖章） | |  | | | | | |
| 联系人及电话 | |  | | | | | |
| 报价时间 | |  | | | | | |

**备注：1、供应商的报价商品有品牌的，需在备注一栏填写其报价商品品牌。**

1. **此报价为包干价，含税费、运输费、安装费、人工费等一切费用。**
2. **此报价必须单价、总价都要报，否则为无效报价。**

**附件2：**

宿舍楼零星维修项目商务要求及采购清单

1.维修日期：供应商需根据采购人提供的清单按质按量完成维修。

2.维修地点：采购人指定地点。

3.合同期限：自合同签订生效之日起至付款结束合同自动终止

4.付款方式：维修结束且项目验收合格后，采购人应按《采购合同》约定，按相关规定程序支付货款。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | | |
| **宿舍楼零星维修相关参数要求** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 数量、规格 | 计量 | 材料及 人工单价 | 小计 | 施工工艺及材料说明 |
| 单位 |
| 一、宿舍 | | | | | | |
| 1 | 厕所、洗漱池 漏水 | 28 | 间 |  |  | 面盆翻板、排水软管更换 |
| 2 | 厕所墙砖修补 | 32 | 块 |  |  | 铲除基层水泥基层，水泥、砂、瓷片（300\*600）换新 |
| 3 | 花洒更换 | 31 | 套 |  |  | 花洒喷头、软管、底座 |
| 4 | 房间防盗门维修 | 16 | 个 |  |  | 门框焊接加固修复 |
| 5 | 房间防盗门门锁 | 138 | 把 |  |  | 防盗门锁套装更换 |
| 6 | 凳子 | 11 | 个 |  |  | 凳子钢架修复、座板安装 |
| 7 | 洗手台 | 19 | 个 |  |  | 石材、陶瓷盆损坏修复 |
| 8 | 下水道疏通 | 9 | 间 |  |  | 宿舍内厕所下水道、面盆下水道疏通 |
| 9 | 面盆龙头 | 17 | 个 |  |  | 全铜冷热混水龙头更换 |
| 10 | 储物柜锁更换 | 392 | 个 |  |  | 可挂锁更衣柜锁 |
| 11 | 厕所门维修 | 86 | 个 |  |  | 卫生间铝合金门锁、合页更换 |
| 12 | 书桌 | 6 | 张 |  |  | 书桌连接位置加固、抽屉滑轨更换安装 |
| 13 | 上床梯子 | 62 | 个 |  |  | 钢楼梯焊接修复、刷浅灰色油漆修复 |
| 14 | 消防指示牌 | 3 | 个 |  |  | 国标安全出口消防应急指示（LED疏散箭头指示牌） |
| 15 | 空开盒盖子 | 38 | 个 |  |  | 15位空开盒盖子更换 |
| 16 | 垃圾清理 | 1 | 项 |  |  | 本次施工中所产生的垃圾需要从各个楼栋、楼层清扫收集并工搬运至运渣车及外运车费 |
| 二、其它 | | | | | | |
| 1 | 大门栏杆 | 29.6 | 平方 |  |  | 除锈、刷灰色漆、垃圾清理 |
| 2 | 消防栓 | 36 | 个 |  |  | 除锈、刷红色漆、黑色漆、垃圾清理 |
| 3 | 阻车护栏反光标 | 150 | 个 |  |  | 30公分红色反光膜 |
| 4 | 阻车护栏 | 30 | 平方 |  |  | 除锈、刷白色漆、垃圾清理 |
| 5 | 防撞护栏 | 20 | 米 |  |  | 除锈、刷银色漆、垃圾清理 |
| 6 | 乒乓球台 | 2 | 张 |  |  | 除锈、刷蓝色漆、垃圾清理 |
| 7 | 乒乓球台 | 2 | 张 |  |  | 分界线刷白色漆 |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |